 Сигнализира за включване на светлините 10 секунди след подаване на контакт и за изключването им след спиране на двигателя. За включване на фаровете е прекъснат сигнал а за изключване е непрекъснат.

Има подробно упътване за монтажа.

Не са необходими технически познания.

Монтира се на подходящо място с двойно лепяща лепенка или стойка със винтче, които са включени в комплекта.   