 Сигнализира за светлините и показва състоянието на акумулатора.

   Зумерът за светлини предупреждава за включване на къси 10 секунди след като запалим двигателя.Сигнала е прекъснат през 2 секунди и е приятен полифоничен звук./не е с един  тон както обикновените пищялки/.

   Също така сигнализира когато спре двигателя докато не изключим къси светлини.Втория сигнал е непрекъснат.

 

   Предимството на този зумер пред устройствата,които директно включват фаровете са:

- многократно по ниска цена

- нищо не се променя по колата

- слага се и се сваля много бързо

Връзките са към предпазители на колата. Кабелите се защипват само на предпазителите.

-не са необходими технически познания за монтажа

 

Ако няма означения на предпазителите се мери къде идва напрежение 12 волта като подадем контакт и при включване на габарит. При липса на волтметър зумера може да се използва за пробник. Кафявия извод се слага на маса , а с другия се мери.

 -------------------------------------------

Значението на диодите като напрежение са следните:
1 диод жълт-показва наличие на напрежение- светва на 3 волта-разреден акум.
2 диод жълт- светва при 10 волта- изтощава се -дозаредете
3 диод зелен- светва на 12 волта- зареждане не е необходимо
4 зелен -13.5 волта-напълно зареден
5 червен- 14.5 волта-презареждане-напрежението е високо

-Най-важно е да има зареждане на акумулатора-напрежението след запалване трябва да е по високо от това преди запалване.
-Показателно за състоянието на акумулатора е напрежението преди палене, по време на въртене на стартера и при работещ двигател.
